# 采购项目技术、商务及其他要求

中小企业划分行业：工业

**（一）技术参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格和配置要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 5座执法车 | **一、整车参数**  1.轴距mm:≥2600  2.车体尺寸mm:≥4200×1750×1589  3.整车整备质量kg:≥1300  4.油箱容积(L):≥40  5.燃油种类:汽油  6.排气量T: 1.4T≤排气量≤1.8T  7.排放标准:≥国VI  8.最大功率kw:≥100  9.最大扭矩（N.m）:≥245  10.轮胎规格:≥205/55R17  11.进气形式:涡轮增压  **二、基本配置**  1.缸盖材料:铝合金  2.缸体材料:铝合金  3.挡位个数:≥7  4.变速箱类型:干式双离合  5.驱动方式:前置前驱  6.前悬架类型:麦弗逊式独立悬架  7.后悬架类型:扭力梁式非独立悬架  8.助力类型:电动助力  9.前制动器类型:通风盘式  10.后制动器类型:盘式  11.驻车制动类型:手刹  12.具有主/副驾驶座安全气囊；  13.具有胎压显示；  14.具有ABS防抱死系统；  15.具有制动力分配（EBD/CBC等）；  16.具有牵引力控制（ASR/TCS/TRC等）；  17.具有车身稳定控制（ESC/ESP/DSC等）；  18.具有后驻车雷达；  19.具有上坡辅助；  20.具有车内中控锁；  21.具有遥控钥匙；  22.具有定速巡航；  23.具有发动机启停技术；  24.具有无钥匙启动系统；  25.具有多功能方向盘；  26.具有皮座椅；  27.具有中控彩色屏幕；  28.具有导航系统；  29.具有全液晶仪表盘  30.具有360度全景影像；  31.具有360航空软包脚垫；  32.具有LED日间行车灯；  33.具有自动头灯；  34.具有前/后电动车窗；  35.具有全车车窗一键升降；  36.具有车窗防夹手功能；  37.具有转向辅助灯；  38.具有雨量感应式雨刷；  39.车内PM2.5过滤装置；  40.具有后排出风口。 | 1 | 台 |
| 2 | 7座执法车 | **一、整车参数**  1.轴距mm:≥2780  2.车体尺寸mm:≥4517×1819×1650  3.整车整备质量kg:≥1510  4.油箱容积(L):≥60  5.燃油种类:汽油  6.排气量T:1.4T≤排气量≤1.8T  7.排放标准:≥国VI  8.最大功率kw:≥105  9.最大扭矩（N.m）:≥248  10.轮胎规格:≥205/55R17  11.进气形式:涡轮增压  **二、基本配置**  1.缸盖材料:铝合金  2.缸体材料:铝合金  3.挡位个数:≥7  4.变速箱类型:干式双离合  5.驱动方式:前置前驱  6.前悬架类型:麦弗逊式独立悬架  7.后悬架类型:四连杆独立悬架  8.助力类型:电动助力  9.前制动器类型:通风盘式  10.后制动器类型:盘式  11.驻车制动类型:电子驻车  12.具有主/副驾驶座安全气囊；  13.具有胎压显示；  14.具有ABS防抱死系统；  15.具有制动力分配（EBD/CBC等）；  16.具有牵引力控制（ASR/TCS/TRC等）；  17.具有车身稳定控制（ESC/ESP/DSC等）；  18.具有前后驻车雷达；  19.具有自动驻车；  20.具有上坡辅助；  21.具有发动机启停技术；  22.具有车内中控锁；  23.具有遥控钥匙；  24.具有后排小桌板；  25.具有多功能方向盘；  26.具有皮座椅；  27.具有中控彩色屏幕；  28.具有导航系统；  29.具有转向辅助灯；  30.具有前/后电动车窗；  32.具有全车车窗一键升降；  33.具有车窗防夹手功能；  34.具有后视镜加热；  35.具有雨量感应雨刷；  36.具有自动空调控制；  37.具有后排出风口；  38.具有空调温度分区控制；  39.具有360全景影像；  40.具有360航空软包脚垫。 | 1 | 台 |

**备注**：属于节能产品的需提供证明材料，不属于的不提供。

**（二）商务及其他要求**

1.付款方式： 验收合格后60个工作日一次性付款。

2.服务要求：产品质保期三年或十万公里，若出现故障24小时免费救援，5分钟内响应，半小时内解决故障，如不能解决故障需提供解决方案。质保期满后，出现故障需更换零件的按成本价收取。

3.交货时间：签订合同后 10 日内交货。

4.交货地点：采购人指定地点。

5.验收标准：按相关法律法规或行业标准和询价文件要求进行验收。

6.本项目不收取履约保证金。